附件二：

健身器材清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称型号 | 数量 | 单位 | 产品详细技术参数 |
| 1 | 无线智能心率跑步机 | 2 | 台 | 1、LED触屏显示面板，不低于8种运动程序，不低于3种运动模式设置，配备USB充电接口、水壶架、可放置手机。2、跑台：≧520\*1450m宽度坚韧跑带，消音全减震跑台；扬升坡度：0-15段。3、马达：DC 2.5HP马达，起始速度不高于0.5km/h；最大速度≧18km/h。4、需通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并提供检测报告(提供报告复印件，并加盖厂家公章） |
| 2 | 高端椭圆机(自发电版) | 2  | 台 | 1、LCD显示屏不小于7寸，带控制台功能，配备USB充电接口、水壶架、可放置手机。2、阻力自发电磁控系统，阻力等级≧24段。3、国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并提供检测报告(提供报告复印件，并加盖厂家公章） |
| 3 | 动感单车 | 1  | 台 | 1、飞轮: ≤20公斤高级铸铁飞轮，铝合金防滑脚踏。2、刹车系统：铝合金刹车块、牛皮刹车。3、国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并提供检测报告(提供报告复印件，并加盖厂家公章） |
| 4 | 高低拉训练器 | 1  | 台 | 1、主框架：材质符合Q235A，椭圆型钢管规格≥T120\*50\*t2.0 mm，保证机身的稳定性。2、国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并提供检测报告(提供报告复印件，并加盖厂家公章） |
| 5 | 坐式胸肌推举训练器 | 1  | 台 | 1、主框架：材质符合Q235A，椭圆型钢管规格≥T120\*50\*t2.0 mm，保证机身的稳定性2、国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并提供检测报告(提供报告复印件，并加盖厂家公章） |
| 6 | 大腿内外侧肌训练器 | 1  | 台 | 1、主框架：材质符合Q235A，椭圆型钢管规格≥T120\*50\*t2.0 mm，保证机身的稳定性2、国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并提供检测报告(提供报告复印件，并加盖厂家公章） |
| 7 | 可调式双滑轮多功能训练器 | 1  | 台 | 1、PA材质表皮钢丝绳。侧护罩主要采用铁质材料，镂空人形造型。2、主框架：材质符合Q235A，椭圆型钢管规格≥T120\*50\*t2.0 mm，保证机身的稳定性3、国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并提供检测报告(提供报告复印件，并加盖厂家公章） |
| 8 | 多重可调节练习椅 | 1  | 台 | 1. 主框架：材质符合Q235A，椭圆型钢管规格≥T80\*40\*2.0 mm，保证机身的稳定性。
2. 国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并提供检测报告(提供报告复印件，并加盖厂家公章）
 |
| 9 | 腹肌训练器 | 1  | 台 | 锻炼部位: 腹直肌、腹外斜肌。1. 主框架：材质符合Q235A，椭圆型钢管规格≥T120\*50\*t2.0 mm，保证机身的稳定性。
2. 国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并提供检测报告(提供报告复印件，并加盖厂家公章）
 |
| 10 | 双层哑铃架 | 1  | 台 | 1. 支架壁管厚≧2MM。
2. 可放置10副专业商用级哑铃。
 |
| 11 | 橡胶哑铃 | 1  | 套 | 1、材质：内圆钢外包脱硫环保橡胶2、握柄直径：28mm 3、握柄长度：140mm |
| 12 | 多功能专业拉伸柔韧放松机 | 1  | 台 | 1. 尺寸：≥1900×650×1050mm（长\*宽\*高）；铝合金轨道，轨道上设置移动式膝垫；带橡胶脚垫：≧T110\*40\*T3.0；
2. 国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并提供检测报告(提供报告复印件，并加盖厂家公章）
 |
| 13 | 健身房定制运动地胶 | 180 | ㎡ | 1、阻燃性：Ⅰ级(提供报告复印件，并加盖厂家公章）。2、甲醛释放量≤0.124mg/m³(提供报告复印件，并加盖厂家公章）。3、总挥发性有机物（105±1）℃ ，3h≤700g/L(提供报告复印件，并加盖厂家公章）。4、连续六年灰分检测中灰分含量＜5%(提供报告复印件，并加盖厂家公章）。5、邻苯二甲酸二戊酯（DPP/DPENP）、邻苯二甲酸二异十一烷基酯（DIUP）、双（2-羟基乙基）对苯二甲酸酯（BHET）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）苯甲酸苄酯（BB）、邻苯二甲酸正辛正癸酯（nDnOP）等不少于51种邻苯二甲酸酯检测报告，检测结果为未检出(提供报告复印件，并加盖厂家公章）。6、紫外老化时长不少于1000h，试验后无龟裂、无明显色差、无局部粉化、无明显变形，色差等级≥3级(提供报告复印件，并加盖厂家公章）。7、耐环境应力开裂测试时长不少于5000h，破裂率为0%(提供报告复印件，并加盖厂家公章）。 |
| 注：1、上述第1-12项货品为同一品牌；2、货品技术参数部分除提供复印件，并加盖厂家公章的报告外，其余参数均需提供产品说明书或品牌官网可查询证明满足要求。 3、质保期限不低于一年 |