本项目采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **暂定采购数量** | **技术参数** | **单价限价** |
| 布帘（含罗马杆） | 40m | 一、布帘1.克重≥1200g/米， 2.技术要求：耐水色牢度≥4、耐酸汗渍≥4、耐碱汗渍≥4、耐摩擦色牢度≥3-4、耐光照色牢度≥5，3.甲醛含量：（mg/kg）≤300；4.门幅：≤2.8m，布带含纺布芯带，洗涤不缩水、不变形，宽度10厘米。5.工艺：记忆定型工艺，保持垂坠质感，布帘顶部卷边10㎝、底部卷边8㎝、左右卷边各3㎝，工艺精细，缝纫线路笔直。6.可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出；7.符合GB20286-2006阻燃1级性能标准要求；（1）氧指数（OI）：≥32%（2）续燃时间s：≤5，（3）阴燃时间s：≤5，（4）损毁长度mm：≤150；（5）脱脂棉燃烧状况：燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；（6）烟气毒性等级：≥ZA2级； （7）烟密度等级（SDR）≤15。二、轨道1.铝材罗马杆，外径≥28mm，壁厚最薄处≥4mm，滑动性往返5000次滑轮畅通无阻，滑轨采用静音技术，滑轨所用材料硬度达到国标要求，摩擦系数小于0.01。2.支架：国际版冲压成型厚度大于传统产品，承重性强。 | 165**（元/m）** |
| 卷式纱帘 | 2300㎡ | 1.具有阻燃/防水/防污/防霉/防紫外线/抗静电功能，遮光率100%；2.优质纱线，面料柔软，遮光透气，双层组织结构，可任意调节光线；3.卷管：高强度铝合金材质6063-T5（执行标准GB5237.1标准），表面经阳极氧化处理，内衬加强筋，带卡布槽，轨道规格：内径38mm，外径＞39mm，壁厚≥1.0mm；4.幅宽：250/300cm5.卷长：30m | 197.75**（元/㎡）** |
| **总价限价** | 462735.00元（大写：肆拾陆万贰仟柒佰叁拾伍元整） |
| 备注：1. 比选申请人所投产品的技术参数须满足上述要求，否则视为不响应比选文件要求。
2. 布帘（窗帘布）、卷式纱帘须提供国家或省级产品质量监督检验部门的检测报告，比选申请人名称须与检测报告委托单位或生产单位名称一致，原件备查，否则视为不满足比选文件要求。
3. 罗马杆（带支架）须提供样品（1.5米）和生产商公开宣传产品的技术资料作为佐证资料，否则视为不满足比选文件要求。
 |