附件：

富康新城宿舍衣柜技术参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **衣柜****类型** | **示意图** | **数量****（个）** | **规格尺寸****（mm）** | **技术参数** |
| 2门衣柜 | **1709705132671** | 54 | 1800\*900\*420 | 1.主材采用优质冷轧钢板。2.表面静电喷涂工艺，环保。3.合理储物分区，至少包含挂衣区和置物区。4.安全、钢制锁具，200把不互开。5.把手光滑，不易擦伤。6.每扇门带分类号插和通风透气孔。 |
| 3门衣柜 | 1709705024951 | 342 | 1800\*900\*420 |