富康新城宿舍空调技术参数表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品类型型号** | **暂定采购数量** | **技术参数要求** | **备注** |
| 1.5匹壁挂式空调（KFR-35GW） | 250台 | 定频/变频：变频  能效等级：新一级能效  制冷量(w)：≥3500  制冷功率(w)：≤870  制热量(w)：≥5000  制热功率(w)：≤1380  电辅热输入功率(w)：≥1000  循环风量(m³/h)：≥680  内机噪音db(A)：≤41  能源消耗效率(APF)：≥5.40 | 每台空调设备包含铜管3米（铜管、保温、电源线、通讯线、焊接、补充制冷剂等) |
| 加长铜管 | 750米 | 铜质 | 包括超过标配部分（3米/台）铜管的保温、电源线、通讯线、焊接、补充制冷剂等 |
| 其他 |  | 生产商整机包修周期≥6年 | 1. 免人工上门费 2. 免零部件费 |

备注：

1. 投标人所投产品须为同一品牌、同一型号，若存在品牌、型号不统一的，作无效投标处理。
2. 品牌参考美的、海尔、海信或同档次产品。
3. 每台空调设备包含铜管3米（铜管、保温、电源线、通讯线、焊接、补充制冷剂)。
4. 铜管数量为工程量暂估，只有在超过标配部分（3米/台）的情况下按实际长度结算。
5. 投标人所投产品需全部满足上述技术参数，投标人须提供生产商公开宣传产品的技术资料作为佐证材料，并加盖投标人法人章，有任意一项不满足的，作无效投标处理。