|  |
| --- |
| 西永微电园公司标准厂房三期空调采购价格及参数表 |
| 序号 | 空调制冷量 | 采购数量（台） | 参数 | 单价（元） | 最高限价（元） |
| 1 | 柜式5P | 20 | 变频冷暖 电压380V 制冷量≥12000W；额定制冷功率≥3900W； 额定制热功率≥3500W； 制热量≥12500W；室内机风量≥1450m³/h； 内机最大噪音≤55db（A）； 能效等级不低于二级（新国标） | 9099 | 181980 |
|
|
|
|
|
| 2 | 柜式3P | 2 | 变频冷暖 制冷量≥7200W；额定制冷功率≥1950W； 制热量≥9500W； 额定制热功率≥2900W；室内机风量≥1100m³/h； 内机最大噪音≤49db（A） 能效等级不低于二级（新国标） | 5299 | 10598 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 分体式2p | 9 | 变频冷暖 制冷量≥5000w额定制冷功率≥1210制热量≥6500w额定制热功率≥1690室内机风量≥900m³/h； 内机最大噪音≤43db(A)能效等级不低于一级（新国标） | 4499 | 40491 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 分体式1.5P | 23 | 变频冷暖 制冷量≥3500W；额定制冷功率≥800W；制热量≥5000W； 额定制热功率≥1200W； 室内机风量≥600m³/h； 内机最大噪音≤41db(A) 能效等级不低于一级（新国标） | 2699 | 62077 |
|
|
|
|
|
|
| 合 计 | 54 | 295146 |
| 5 | 铜管 | 《=2P | 80元/米 | 所有参数的铜管超过单价已含长度的结算总长在50米内， |
| 3P | 100元/米 |
| 5P | 120元/米 |
| 备注：1、采购品牌：格力、美的、海尔、海信，需出具厂家授权书。2、最高限价包含5米内的铜管、水管、支架、电源线、通讯线、焊接、补充制冷剂等配件材料费、安装费、税费、运输费等包干价3、质保期不低于六年。4、空调机安装位尺寸由比选申请人自行去实地查勘。5、本项目空调需要在合同签订之日起25天内完成设备供货、安装及调试并验收合格。 |